# DVB-T Thüringen
# Created from http://www.ueberallfernsehen.de/data/senderliste.pdf
[CH21: Das Erste, arte, Phoenix, EinsFestival]
	DELIVERY_SYSTEM = DVBT
	FREQUENCY = 474000000
	BANDWIDTH_HZ = 8000000
	CODE_RATE_HP = 2/3
	CODE_RATE_LP = NONE
	MODULATION = QAM/64
	TRANSMISSION_MODE = 8K
	GUARD_INTERVAL = 1/4
	HIERARCHY = NONE
	INVERSION = AUTO

[CH22: ZDF, 3sat, KiKa / ZDFneo, ZDFinfo]
	DELIVERY_SYSTEM = DVBT
	FREQUENCY = 482000000
	BANDWIDTH_HZ = 8000000
	CODE_RATE_HP = 2/3
	CODE_RATE_LP = NONE
	MODULATION = QAM/16
	TRANSMISSION_MODE = 8K
	GUARD_INTERVAL = 1/4
	HIERARCHY = NONE
	INVERSION = AUTO

[CH25: Das Erste, arte, Phoenix, EinsFestival]
	DELIVERY_SYSTEM = DVBT
	FREQUENCY = 506000000
	BANDWIDTH_HZ = 8000000
	CODE_RATE_HP = 2/3
	CODE_RATE_LP = NONE
	MODULATION = QAM/64
	TRANSMISSION_MODE = 8K
	GUARD_INTERVAL = 1/4
	HIERARCHY = NONE
	INVERSION = AUTO

[CH27: MDR-TH, rbb, hr, Bayerisches Fernsehen]
	DELIVERY_SYSTEM = DVBT
	FREQUENCY = 522000000
	BANDWIDTH_HZ = 8000000
	CODE_RATE_HP = 2/3
	CODE_RATE_LP = NONE
	MODULATION = QAM/64
	TRANSMISSION_MODE = 8K
	GUARD_INTERVAL = 1/4
	HIERARCHY = NONE
	INVERSION = AUTO

[CH48: MDR-TH, rbb, hr, Bayerisches Fernsehen]
	DELIVERY_SYSTEM = DVBT
	FREQUENCY = 690000000
	BANDWIDTH_HZ = 8000000
	CODE_RATE_HP = 2/3
	CODE_RATE_LP = NONE
	MODULATION = QAM/64
	TRANSMISSION_MODE = 8K
	GUARD_INTERVAL = 1/4
	HIERARCHY = NONE
	INVERSION = AUTO

[CH50: ZDF, 3sat, KiKa / ZDFneo, ZDFinfo]
	DELIVERY_SYSTEM = DVBT
	FREQUENCY = 706000000
	BANDWIDTH_HZ = 8000000
	CODE_RATE_HP = 2/3
	CODE_RATE_LP = NONE
	MODULATION = QAM/16
	TRANSMISSION_MODE = 8K
	GUARD_INTERVAL = 1/4
	HIERARCHY = NONE
	INVERSION = AUTO

[CH53: Das Erste, arte, Phoenix, EinsFestival]
	DELIVERY_SYSTEM = DVBT
	FREQUENCY = 730000000
	BANDWIDTH_HZ = 8000000
	CODE_RATE_HP = 2/3
	CODE_RATE_LP = NONE
	MODULATION = QAM/64
	TRANSMISSION_MODE = 8K
	GUARD_INTERVAL = 1/4
	HIERARCHY = NONE
	INVERSION = AUTO

