# Kabel-BW, Stand 04/2007
#
# Nur eine Anfangsfrequenz ist noetig, um den Ball ins
# Rollen zu bringen. Quasi als Einstiegspunkt fuer eine
# umfassende Suche. Es besteht kein Grund, sich um all die
# vielen anderen Frequenzen und deren aktuell verwendete
# Parameter zu kuemmern und diese dann womoeglich auch
# noch auf einem aktuellen Stand halten zu wollen. Bei der
# schieren Anzahl der innerhalb des Ausbaugebiets durch
# Kabel BW genutzten Frequenzen waere das nur zeitraubend
# und fehleranfaellig... ;-)
#
# Dirk Ritter <dirk@GNUmatic.de>
#
# freq      sr      fec  mod
[CHANNEL]
	DELIVERY_SYSTEM = DVBC/ANNEX_A
	FREQUENCY = 114000000
	SYMBOL_RATE = 6900000
	INNER_FEC = NONE
	MODULATION = QAM/256
	INVERSION = AUTO

